 Heavy Construction Contractors Association 

 9251 Industrial Court-Suite 201, Manassas, Virginia 20109

 (703) 392-7410 phone / (703) 392-7249 fax

# Toolbox Talk La Docena Mortal

Todos sabemos que debe haber una causa para que ocurra un accidente. Para evitar accidentes, debemos eliminar la causa. Toda causa es el resultado de un acto inseguro o una condición insegura. Al reconocer el acto o condición insegura, podemos eliminar efectivamente la exposición a ellos. La siguiente "docena mortal" son recordatorios para ayudarlo a reconocer actos o condiciones inseguras.

**Guía para la discusión**

*Actos inseguros*

1. Uso u operación no autorizados de equipos.
2. No asegurar o atar los materiales para evitar movimientos inesperados.
3. Trabajar u operar el equipo demasiado rápido.
4. No emitir advertencias o señales según sea necesario.
5. Uso de herramientas o equipos defectuosos.
6. Retirada de protectores.
7. Uso inadecuado de herramientas o equipos.
8. Pararse en un lugar inseguro o asumir una postura inadecuada (como al levantar objetos).
9. Mantenimiento de equipos en movimiento.
10. Equipo de conducción no diseñado para pasajeros.
11. Juegos bruscos.
12. No usar el equipo de protección personal adecuado.

*Condiciones Inseguras*

1. Falta de guardias adecuados.



1. Falta de un sistema de alerta adecuado.
2. Riesgos de incendio y explosión.
3. Limpieza deficiente.
4. Movimientos inesperados.
5. Objetos que sobresalgan como clavos, alambres u otros metales.
6. Despeje inadecuado o congestión en pasillos o corredores.
7. Mala colocación, almacenamiento o disposición de materiales.
8. Herramientas, equipos o materiales peligrosos.
9. Mala iluminación, altos niveles de ruido.
10. Condiciones atmosféricas peligrosas.
11. Vestimenta personal inadecuada.

### Notas de discusión adicionales:

**Recuerde: Sea capaz de reconocer las condiciones o actos que acabamos de comentar, puede corregirlos o evitarlos eficazmente y reducir su exposición personal a las causas generales de accidentes.**